# DAFTAR PUSTAKA

Alat, P., Rumah, K., & Android, B. (2021). Jurnal Comasie, *05*(07), 60–69.

Andjar Sari, S., Vitasari, P., & L. A., S. (2018). Pengembangan Desain Mesin Penghancur Kotoran Kambing Dengan Menggunakan Metode QFD. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri*, *4*(2), 29–34. https://doi.org/10.36040/jtmi.v4i2.243

Anna, B., Siboro, H., Siregar, R. A., & Purbasari, A. (2017). PERANCANGAN ALAT PEMOTONG TAHU UNTUK MENGURANGI GERAK DENGAN METODE MOTION TIME MEASUREMENT ( MTM ) -MOTION TIME STUDY ( STUDI KASUS PABRIK TAHU PAK JOKO ) DESIGN OF TOFU CUTTER TO REDUCE MOVEMENT BASED ON MOTION TIME MEASUREMENT ( MTM ) METHOD - MOTION T, *5*(2), 115–122.

Ariyanti, D., & Wicaksono, A. (2022). Perancangan Dan Pembangunan Sistem Keamanan Pada Kandang Sapi Berbasis Arduino Dengan Notifikasi Suara Dan Pesan Telegram Design and Development of a Security System in an Arduino-Based Cattle Barn with Voice Notifications and Telegram Messages, *1*(December), 123–128.

Cohen, L. (1995). Quality Fungtion Deployment. How to Make QFD Work for You. United States of America: Addison Wisley Publishing.

Fatahilah, A., & Prihatiningsih, T. (2019). PENGEMBANGAN PRODUK LAMPU RUMAH DENGAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT ( QFD ), (September), 20–26.

Henuk, Y. G., Santoso, C. H., Kristanti, M., Perhotelan, M., & Petra, U. K. (2020). Quality function deployment, 15–30.

Informa, J., Indonusa, P., & Issn, S. (2019). INTERNET OF THINGS (IoT) – TANTANGAN DAN KEAMANAN IOT MENGGUNAKAN ENKRIPSI AES, *5*.

Kom, S., & Kom, M. (2016). SISTEM PENGAMANAN PINTU RUMAH BERBASIS Internet Of Things ( IoT ) Dengan ESP8266, *7*(4), 262–268.

Komala, R. D. (2017). Jurnal Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom, *3*(2), 330–337.

Luthfianto, S. (2017). The Application of Quality Function Deployment ( QFD ) Towards The Design of Batik Coloring Machines to Increase The Value of Fading and Stains on Fabrics. https://doi.org/10.23917/jiti.v18i1.7165

Magelang, M., & Japar, M. (2017). Parents ’ Education , Personality , and Their Children ’ s Disruptive Behaviour, *10*(3), 227–240.

Metode, P., Untuk, E., Belajar, A., Didik, P., Ipa, P., Sd, D. I., … Tanjungpura, U. (2013). Artikel penelitian.

Muzakky, A., Nurhadi, A., Nurdiansyah, A., & Wicaksana, G. (2018). PERANCANGAN SISTEM DETEKSI BANJIR BERBASIS IoT, (September), 660–667.

Nisa, F. (2018). Prinsip-Prinsip Penggunaan / Implementasi TIK Pada Dunia Pendidikan.

Nurkertamanda, D., Saptadi, S., Herviyani, D. D., Produksi, L. S., Studi, P., Industri, T., & Diponegoro, U. (2006). PERANCANGAN MEJA DAN KURSI ANAK MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT ( QFD ) DENGAN PENDEKATAN ATHROPOMETRI DAN BENTUK FISIK ANAK, *1*(1), 10–17.

Penerapan, U., Acceptance, M., & Dan, S. M. (2019). ISSN : 2338-7750 Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Jurnal REKAVASI ISSN :, *7*(1).

Rahman, A., & Supomo, H. (2012). Analisa Kepuasan Pelanggan pada Pekerjaan Reparasi Kapal dengan Metode Quality Function Deployment ( QFD ), *1*(1).

Rihendra Dantes, K. (2013). Kajian Awal Pengembangan Produk Dengan Menggunakan Metode Qfd (Quality Function Deployment) (Studi Kasus Pada Tang Jepit Jaw Locking Pliers). *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)*, *2*(1), 173–183. https://doi.org/10.23887/jst-undiksha.v1i1.1422

Setyanto, A. E. (2016). Memperkenalkan Kembali Metode Eksperimen dalam Kajian Komunikasi, 37–48.

Sidanta, G. K., & Budiawan, W. (2017). Redesain alat bantu pres tahu dengan menggunakan metode quality function deployment (QFD) dan rezhenija izobretatelskih zadach (TRIZ). *Jurnal Fakultas Teknik*, *3*(1), 1–8.

Sintaro, S., & Alfonsius, E. (2019). SISTEM CERDAS SEBAGAI KEAMANAN KANDANG TERNAK SAPI MENGGUNAKAN CAMERA ESP-CAM DAN SELENOID.

Subrata, R. H., & Gozali, F. (2018). Sistem Keamanan Ruangan Berbasis Internet Of Things Dengan Menggunakan Aplikasi Android.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Ulrich, Karl T., dan Steven D.E., 2001. Perancangan dan Pengembangan Produk. Salemba Teknika, Jakarta.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1**

**Kuesioner Kebutuhan Responden**

Angket Penelitian 1

Identitas Responden

Nama :

Umur :

Petunjuk Pengisisan

Kuesioner awal jawablah pertanyaan dibawah ini yang menyangkut harapan anda dalam menentukan kebutuhan yang diperlukan untuk perancangan alat pengaman kandang bebek.

Apakah alat pengaman yang digunakan memonitoring area kandang?

* 1. Sangat memonitoring
  2. Memonitoring
  3. Cukup memonitoring
  4. Kurang memonitoring
  5. Tidak memonitoring

Apakah alat pengaman yang ada aman digunakan?

* 1. Sangat aman
  2. Aman
  3. Cukup aman
  4. Kurang aman
  5. Tidak aman

Apakah alat yang ada nyaman digunakan (tidak mengganggu peternakan)?

* + - * 1. Sangat nyaman
        2. Nyaman
        3. Cukup nyaman
        4. Kurang nyaman
        5. Tidak nyaman

Apakah alat yang dipakai mudah digunakan?

* + - * 1. Sangat mudah
        2. Mudah
        3. Cukup mudah
        4. Kurang mudah
        5. Tidak mudah

Apakah alat yang digunakan bertahan lama (awet)?

* + - * 1. Sangat lama
        2. Lama
        3. Cukup lama
        4. Kurang lama
        5. Tidak lama

Apakah alat yang dipakai memberitahu saat ada pencurian?

* + - * 1. Sangat memberitahu
        2. Memberitahu
        3. Cukup memberitahu
        4. Kurang memberitahu
        5. Tidak memberitahu

Seberapa penting harga terjangkau?

* + - * 1. Sangat terjangkau
        2. Terjangkau
        3. Cukup terjangkau
        4. Kurang terjangkau
        5. Tidak terjangkau

**Lampiran 2**

**Kuesioner Kepentingan Responden**

Angket Penelitian

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan konsumen dalam menggunakan alat pengaman , responden dimohon untuk memberikan penilain terhadap alat pengaman tersebut. Berilah tanda (✓) pada setiap pertanyaan yang sesuai dengan tingkat kepentingan menurut anda.

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

TP (Tidak Penting) : Nilai 1 Tidak Berpengaruh Sama Sekali

KP (Kurang Penting) : Nilai 2 Pengaruh Tidak Terlalu Kuat

CP (Cukup Penting) : Nilai 3 Pengaruh Cukup Kuat

P (Penting) : Nilai 4 Pengaruh Kuat

SP (Sangat Penting) : Nilai 5 Pengaruh Sangat Kuat

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pertanyaan | Skala | | | | |
| TP | KP | P | CP | SP |
| 1. | Memonitoring area peternakan |  |  |  |  |  |
| 2. | Bahan material aman digunakan |  |  |  |  |  |
| 3. | Tidak mengganggu peternakan |  |  |  |  |  |
| 4. | Kemudahan alat saat digunakan |  |  |  |  |  |
| 5. | Kualitas bahan |  |  |  |  |  |
| 6. | Memberi tahu saat ada pencuri |  |  |  |  |  |
| 7. | Harga yang terjangkau |  |  |  |  |  |

**Lampiran 3**

**Kuesioner Penilaian Tingkat Kepuasan**

Angket Penelitian

Kuesioner Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen dalam menggunakan alat lama pemotong tahu , responden dimohon untuk memberikan penilain terhadap alat pemotong tahu tersebut. Berilah tanda (✓) pada setiap pertanyaan yang sesuai dengan tingkat kepentingan menurut anda.

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

TP (Tidak Puas) : Nilai 1 Tidak Berpengaruh Sama Sekali

KP (Kurang Puas) : Nilai 2 Pengaruh Tidak Terlalu Kuat

CP (Cukup Puas) : Nilai 3 Pengaruh Cukup Kuat

P (Puas) : Nilai 4 Pengaruh Kuat

SP (Sangat Puas) : Nilai 5 Pengaruh Sangat Kuat

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pertanyaan | Pesaing 1 | | | | | Pesaing 2 | | | | |
| TP | TP | KP | PT | CP | SP | KP | PT | CP | SP |
| 1. | Memonitoring area peternakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bahan material aman digunakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tidak mengganggu peternakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kemudahan alat saat digunakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kualitas bahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Memberi tahu saat ada pencuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Harga yang terjangkau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 

Pesaing 2

Pesaing 1

**Lampiran 4**

**Rekap Data Tingkat Kepentingan Responden**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONDEN | TINGKAT KEPENTINGAN | | | | | | | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 29 |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 25 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 26 |
| 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 30 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 30 |
| 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25 |
| 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 |
| 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 29 |
| 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 28 |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 26 |
| 14 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 |
| 15 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 |

**Lampiran 5**

**Rekap Data Tingkat Kepuasan Pesaing 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONDEN | TINGKAT KEPUASAN PESAING 1 | | | | | | | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 20 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 18 |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 16 |
| 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 18 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 21 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 18 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 21 |
| 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 18 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 16 |

**Lampiran 6**

**Rekap Data Tingkat Kepuasan Pesaing 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONDEN | TINGKAT KEPUASAN PESAING 2 | | | | | | | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 27 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 26 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 26 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 23 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 28 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 30 |
| 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 27 |
| 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 24 |
| 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 27 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 26 |
| 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 |

**Lampiran 7**

**Uji Validitas Tingkat Kepentingan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Correlations** | | | | | | | | | |
|  | | VAR00001 | VAR00002 | VAR00003 | VAR00004 | VAR00005 | VAR00006 | VAR00007 | TOTAL |
| VAR00001 | Pearson Correlation | 1 | .183 | .367 | .555\* | .387 | .485 | .063 | .660\*\* |
| Sig. (2-tailed) |  | .514 | .179 | .032 | .154 | .067 | .823 | .007 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00002 | Pearson Correlation | .183 | 1 | .568\* | .000 | .421 | .280 | .275 | .607\* |
| Sig. (2-tailed) | .514 |  | .027 | 1.000 | .118 | .311 | .321 | .017 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00003 | Pearson Correlation | .367 | .568\* | 1 | .283 | .351 | .332 | .292 | .697\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .179 | .027 |  | .308 | .200 | .227 | .291 | .004 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00004 | Pearson Correlation | .555\* | .000 | .283 | 1 | .512 | .732\*\* | .421 | .717\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .032 | 1.000 | .308 |  | .051 | .002 | .118 | .003 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00005 | Pearson Correlation | .387 | .421 | .351 | .512 | 1 | .411 | .273 | .681\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .154 | .118 | .200 | .051 |  | .128 | .325 | .005 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00006 | Pearson Correlation | .485 | .280 | .332 | .732\*\* | .411 | 1 | .414 | .754\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .067 | .311 | .227 | .002 | .128 |  | .125 | .001 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00007 | Pearson Correlation | .063 | .275 | .292 | .421 | .273 | .414 | 1 | .586\* |
| Sig. (2-tailed) | .823 | .321 | .291 | .118 | .325 | .125 |  | .022 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| TOTAL | Pearson Correlation | .660\*\* | .607\* | .697\*\* | .717\*\* | .681\*\* | .754\*\* | .586\* | 1 |
| Sig. (2-tailed) | .007 | .017 | .004 | .003 | .005 | .001 | .022 |  |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| \*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). | | | | | | | | | |
| \*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). | | | | | | | | | |

**Lampiran 8**

**Uji Validitas Tingkat Kepuasan Pesaing 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Correlations** | | | | | | | | | |
|  | | VAR00001 | VAR00002 | VAR00003 | VAR00004 | VAR00005 | VAR00006 | VAR00007 | TOTAL |
| VAR00001 | Pearson Correlation | 1 | .337 | .275 | .632\* | .269 | .628\* | .218 | .714\*\* |
| Sig. (2-tailed) |  | .219 | .321 | .011 | .333 | .012 | .434 | .003 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00002 | Pearson Correlation | .337 | 1 | .223 | .293 | .054 | .402 | .275 | .555\* |
| Sig. (2-tailed) | .219 |  | .425 | .289 | .848 | .137 | .322 | .032 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00003 | Pearson Correlation | .275 | .223 | 1 | .065 | .207 | .553\* | .192 | .563\* |
| Sig. (2-tailed) | .321 | .425 |  | .817 | .459 | .032 | .492 | .029 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00004 | Pearson Correlation | .632\* | .293 | .065 | 1 | .764\*\* | .596\* | .460 | .807\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .011 | .289 | .817 |  | .001 | .019 | .084 | .000 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00005 | Pearson Correlation | .269 | .054 | .207 | .764\*\* | 1 | .472 | .281 | .644\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .333 | .848 | .459 | .001 |  | .075 | .310 | .010 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00006 | Pearson Correlation | .628\* | .402 | .553\* | .596\* | .472 | 1 | .073 | .780\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .012 | .137 | .032 | .019 | .075 |  | .796 | .001 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00007 | Pearson Correlation | .218 | .275 | .192 | .460 | .281 | .073 | 1 | .572\* |
| Sig. (2-tailed) | .434 | .322 | .492 | .084 | .310 | .796 |  | .026 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| TOTAL | Pearson Correlation | .714\*\* | .555\* | .563\* | .807\*\* | .644\*\* | .780\*\* | .572\* | 1 |
| Sig. (2-tailed) | .003 | .032 | .029 | .000 | .010 | .001 | .026 |  |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| \*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). | | | | | | | | | |
| \*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). | | | | | | | | | |

**Lampiran 9**

**Uji Validitas Tingkat Kepuasan Pesaing 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Correlations** | | | | | | | | | |
|  | | VAR00001 | VAR00002 | VAR00003 | VAR00004 | VAR00005 | VAR00006 | VAR00007 | TOTAL |
| VAR00001 | Pearson Correlation | 1 | .498 | .365 | .349 | .359 | .437 | .358 | .721\*\* |
| Sig. (2-tailed) |  | .059 | .182 | .202 | .189 | .104 | .190 | .002 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00002 | Pearson Correlation | .498 | 1 | .265 | .278 | .380 | .278 | .348 | .645\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .059 |  | .339 | .316 | .162 | .316 | .203 | .009 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00003 | Pearson Correlation | .365 | .265 | 1 | .156 | .271 | .467 | .227 | .604\* |
| Sig. (2-tailed) | .182 | .339 |  | .579 | .329 | .079 | .417 | .017 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00004 | Pearson Correlation | .349 | .278 | .156 | 1 | .237 | .667\*\* | .214 | .623\* |
| Sig. (2-tailed) | .202 | .316 | .579 |  | .395 | .007 | .444 | .013 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00005 | Pearson Correlation | .359 | .380 | .271 | .237 | 1 | .395 | .338 | .653\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .189 | .162 | .329 | .395 |  | .145 | .218 | .008 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00006 | Pearson Correlation | .437 | .278 | .467 | .667\*\* | .395 | 1 | .214 | .747\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .104 | .316 | .079 | .007 | .145 |  | .444 | .001 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VAR00007 | Pearson Correlation | .358 | .348 | .227 | .214 | .338 | .214 | 1 | .609\* |
| Sig. (2-tailed) | .190 | .203 | .417 | .444 | .218 | .444 |  | .016 |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| TOTAL | Pearson Correlation | .721\*\* | .645\*\* | .604\* | .623\* | .653\*\* | .747\*\* | .609\* | 1 |
| Sig. (2-tailed) | .002 | .009 | .017 | .013 | .008 | .001 | .016 |  |
| N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| \*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). | | | | | | | | | |
| \*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). | | | | | | | | | |

**Lampiran 10**

**Uji Reliabilitas Tingkat Kepentingan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Case Processing Summary** | | | |
|  | | N | % |
| Cases | Valid | 15 | 100.0 |
| Excludeda | 0 | .0 |
| Total | 15 | 100.0 |
| a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Reliability Statistics** | |
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .778 | 7 |

**Lampiran 11**

**Uji Reliabilitas Tingkat Kepuasan Pesaing 1 & 2**

**Pesaing 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Case Processing Summary** | | | |
|  | | N | % |
| Cases | Valid | 15 | 100.0 |
| Excludeda | 0 | .0 |
| Total | 15 | 100.0 |
| a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Reliability Statistics** | |
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .773 | 7 |

**Pesaing 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Case Processing Summary** | | | |
|  | | N | % |
| Cases | Valid | 15 | 100.0 |
| Excludeda | 0 | .0 |
| Total | 15 | 100.0 |
| a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Reliability Statistics** | |
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .776 | 7 |

**Lampiran 12**

**Coding Program NodeMCU 8266**

**NodeMCU 1**

//include library CTBot

#include "CTBot.h";

int s1;

int s2;

int s3;

int s4;

int s5;

#define lamp 14

//variabel untuk bot telegram

CTBot myBot;

//konfigurasi koneksi ke Wifi

String ssid = "modem kandang";

String pass = "12345kandang";

//variabel token dan id telegram

String token = "6139707867:AAFpvd8iyfCypzQNlso-W7Ew8qCh1As71KA";

const int id = 2098803672;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(s1, INPUT);

pinMode(s2, INPUT);

pinMode(s3, INPUT);

pinMode(s4, INPUT);

pinMode(s5, INPUT);

pinMode(lamp, OUTPUT);

Serial.println("Memulai telegram bot. Koneksi ke Wifi");

//koneksi ke wifi

myBot.wifiConnect(ssid, pass);

//set token telegram

myBot.setTelegramToken(token);

//cek koneksi wifi

if(myBot.testConnection())

Serial.println("Koneksi Berhasil");

else

Serial.println("Koneksi gagal");

}

void loop() {

s1 = digitalRead(16);

s2 = digitalRead(5);

s3 = digitalRead(4);

s4 = digitalRead(0);

s5 = digitalRead(2);

if (s1 == HIGH || s2 == HIGH || s3 == HIGH || s4 == HIGH || s5 == HIGH) {

Serial.println("MENDETEKSI GERAKAN");

//kirim notifikasi telegram

myBot.sendMessage(id, "Awas Ada Orang");

}

else {

Serial.println("TIDAK ADA PERGERAKAN");

delay(1000);

}

//baca pesan masuk dari telegram

TBMessage msg;

if(myBot.getNewMessage(msg))

{

//variabel penampung isi pesan

String pesan =msg.text;

if(pesan == "/LampOff")

{

//balasan

myBot.sendMessage(id, "Lamp Off");

digitalWrite(lamp, HIGH);

}

else if(pesan == "/LampOn")

{

myBot.sendMessage(id, "Lamp On");

digitalWrite(lamp, LOW);

}

}

}

**NodeMCU 2**

//include library CTBot

#include "CTBot.h";

int s1;

int s2;

int s3;

int s4;

int s5;

#define buzzer 14

//variabel untuk bot telegram

CTBot myBot;

//konfigurasi koneksi ke Wifi

String ssid = "modem kandang";

String pass = "12345kandang";

//variabel token dan id telegram

String token = "6139707867:AAFpvd8iyfCypzQNlso-W7Ew8qCh1As71KA";

const int id = 2098803672;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(s1, INPUT);

pinMode(s2, INPUT);

pinMode(s3, INPUT);

pinMode(s4, INPUT);

pinMode(s5, INPUT);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

Serial.println("Memulai telegram bot. Koneksi ke Wifi");

//koneksi ke wifi

myBot.wifiConnect(ssid, pass);

//set token telegram

myBot.setTelegramToken(token);

//cek koneksi wifi

if(myBot.testConnection())

Serial.println("Koneksi Berhasil");

else

Serial.println("Koneksi gagal");

}

void loop() {

s1 = digitalRead(16);

s2 = digitalRead(5);

s3 = digitalRead(4);

s4 = digitalRead(0);

s5 = digitalRead(2);

if (s1 == HIGH || s2 == HIGH || s3 == HIGH || s4 == HIGH || s5 == HIGH) {

Serial.println("MENDETEKSI GERAKAN");

//kirim notifikasi telegram

myBot.sendMessage(id, "Awas Ada Orang");

}

else {

Serial.println("TIDAK ADA PERGERAKAN");

delay(1000);

}

//baca pesan masuk dari telegram

TBMessage msg;

if(myBot.getNewMessage(msg))

{

//variabel penampung isi pesan

String pesan =msg.text;

if(pesan == "/BuzzerOff")

{

//balasan

myBot.sendMessage(id, "Buzzer Off");

digitalWrite(buzzer, HIGH);

}

else if(pesan == "/BuzzerOn")

{

myBot.sendMessage(id, "Buzzer On");

digitalWrite(buzzer, LOW);

}

}

}

**Lampiran 13**

**Coding Program ESP-32 Cam**

// Viral Science www.viralsciencecreativity.com www.youtube.com/c/viralscience

// ESP32 Cam Motion Alert | Send Image to Telegram

// Enter your WiFi ssid and password

const char\* ssid = " modem kandang "; //WIFI SSID

const char\* password = "12345kandang "; //WIFI password

String token = "6139707867:AAFpvd8iyfCypzQNlso-W7Ew8qCh1As71KA ";

String chat\_id = "2098803672";

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include "soc/soc.h"

#include "soc/rtc\_cntl\_reg.h"

#include "esp\_camera.h"

//CAMERA\_MODEL\_AI\_THINKER

#define PWDN\_GPIO\_NUM 32

#define RESET\_GPIO\_NUM -1

#define XCLK\_GPIO\_NUM 0

#define SIOD\_GPIO\_NUM 26

#define SIOC\_GPIO\_NUM 27

#define Y9\_GPIO\_NUM 35

#define Y8\_GPIO\_NUM 34

#define Y7\_GPIO\_NUM 39

#define Y6\_GPIO\_NUM 36

#define Y5\_GPIO\_NUM 21

#define Y4\_GPIO\_NUM 19

#define Y3\_GPIO\_NUM 18

#define Y2\_GPIO\_NUM 5

#define VSYNC\_GPIO\_NUM 25

#define HREF\_GPIO\_NUM 23

#define PCLK\_GPIO\_NUM 22

int gpioPIR = 13; //PIR Motion Sensor

void setup()

{

WRITE\_PERI\_REG(RTC\_CNTL\_BROWN\_OUT\_REG, 0);

Serial.begin(115200);

delay(10);

WiFi.mode(WIFI\_STA);

Serial.println("");

Serial.print("Connecting to ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

long int StartTime=millis();

while (WiFi.status() != WL\_CONNECTED)

{

delay(500);

if ((StartTime+10000) < millis()) break;

}

Serial.println("");

Serial.println("STAIP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

Serial.println("");

if (WiFi.status() != WL\_CONNECTED) {

Serial.println("Reset");

ledcAttachPin(4, 3);

ledcSetup(3, 5000, 8);

ledcWrite(3,10);

delay(200);

ledcWrite(3,0);

delay(200);

ledcDetachPin(3);

delay(1000);

ESP.restart();

}

else

{

ledcAttachPin(4, 3);

ledcSetup(3, 5000, 8);

for (int i=0;i<5;i++) {

ledcWrite(3,10);

delay(200);

ledcWrite(3,0);

delay(200);

}

ledcDetachPin(3);

}

camera\_config\_t config;

config.ledc\_channel = LEDC\_CHANNEL\_0;

config.ledc\_timer = LEDC\_TIMER\_0;

config.pin\_d0 = Y2\_GPIO\_NUM;

config.pin\_d1 = Y3\_GPIO\_NUM;

config.pin\_d2 = Y4\_GPIO\_NUM;

config.pin\_d3 = Y5\_GPIO\_NUM;

config.pin\_d4 = Y6\_GPIO\_NUM;

config.pin\_d5 = Y7\_GPIO\_NUM;

config.pin\_d6 = Y8\_GPIO\_NUM;

config.pin\_d7 = Y9\_GPIO\_NUM;

config.pin\_xclk = XCLK\_GPIO\_NUM;

config.pin\_pclk = PCLK\_GPIO\_NUM;

config.pin\_vsync = VSYNC\_GPIO\_NUM;

config.pin\_href = HREF\_GPIO\_NUM;

config.pin\_sscb\_sda = SIOD\_GPIO\_NUM;

config.pin\_sscb\_scl = SIOC\_GPIO\_NUM;

config.pin\_pwdn = PWDN\_GPIO\_NUM;

config.pin\_reset = RESET\_GPIO\_NUM;

config.xclk\_freq\_hz = 20000000;

config.pixel\_format = PIXFORMAT\_JPEG;

if(psramFound())

{

config.frame\_size = FRAMESIZE\_VGA;

config.jpeg\_quality = 10; //0-63 lower number means higher quality

config.fb\_count = 2;

}

else

{

config.frame\_size = FRAMESIZE\_QQVGA;

config.jpeg\_quality = 12; //0-63 lower number means higher quality

config.fb\_count = 1;

}

// camera init

esp\_err\_t err = esp\_camera\_init(&config);

if (err != ESP\_OK)

{

Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);

delay(1000);

ESP.restart();

}

sensor\_t \* s = esp\_camera\_sensor\_get();

s->set\_framesize(s, FRAMESIZE\_XGA);

}

void loop()

{

pinMode(gpioPIR, INPUT\_PULLUP);

int v = digitalRead(gpioPIR);

Serial.println(v);

if (v==1)

{

alerts2Telegram(token, chat\_id);

delay(10000);

}

delay(1000);

}

String alerts2Telegram(String token, String chat\_id)

{

const char\* myDomain = "api.telegram.org";

String getAll="", getBody = "";

camera\_fb\_t \* fb = NULL;

fb = esp\_camera\_fb\_get();

if(!fb)

{

Serial.println("Camera capture failed");

delay(1000);

ESP.restart();

return "Camera capture failed";

}

WiFiClientSecure client\_tcp;

if (client\_tcp.connect(myDomain, 443))

{

Serial.println("Connected to " + String(myDomain));

String head = "--India\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"chat\_id\"; \r\n\r\n" + chat\_id + "\r\n--India\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"photo\"; filename=\"esp32-cam.jpg\"\r\nContent-Type: image/jpeg\r\n\r\n";

String tail = "\r\n--India--\r\n";

uint16\_t imageLen = fb->len;

uint16\_t extraLen = head.length() + tail.length();

uint16\_t totalLen = imageLen + extraLen;

client\_tcp.println("POST /bot"+token+"/sendPhoto HTTP/1.1");

client\_tcp.println("Host: " + String(myDomain));

client\_tcp.println("Content-Length: " + String(totalLen));

client\_tcp.println("Content-Type: multipart/form-data; boundary=India");

client\_tcp.println();

client\_tcp.print(head);

uint8\_t \*fbBuf = fb->buf;

size\_t fbLen = fb->len;

for (size\_t n=0;n<fbLen;n=n+1024)

{

if (n+1024<fbLen)

{

client\_tcp.write(fbBuf, 1024);

fbBuf += 1024;

}

else if (fbLen%1024>0)

{

size\_t remainder = fbLen%1024;

client\_tcp.write(fbBuf, remainder);

}

}

client\_tcp.print(tail);

esp\_camera\_fb\_return(fb);

int waitTime = 10000; // timeout 10 seconds

long startTime = millis();

boolean state = false;

while ((startTime + waitTime) > millis())

{

Serial.print(".");

delay(100);

while (client\_tcp.available())

{

char c = client\_tcp.read();

if (c == '\n')

{

if (getAll.length()==0) state=true;

getAll = "";

}

else if (c != '\r')

getAll += String(c);

if (state==true) getBody += String(c);

startTime = millis();

}

if (getBody.length()>0) break;

}

client\_tcp.stop();

Serial.println(getBody);

}

else {

getBody = "Connection to telegram failed.";

Serial.println("Connection to telegram failed.");

}

return getBody;

}

**Lampiran 14**

**Dokumentasi Perakitan alat**





**Lampiran 15**

**Alat Lama Dan Alat Baru**

**Alat Lama**

**** 

**Alat Baru**



**Lampiran 16**

**Dokumentasi Penilaian Responden**

**  **

** **